Постановление Правительства РФ от 19 октября 2012 г. N 1069 "О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях классификации удаляемых радиоактивных отходов" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства РФ от 19 октября 2012 г. N 1069
"О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях классификации удаляемых радиоактивных отходов"
С изменениями и дополнениями от:
 4 февраля 2015 г.

В соответствии с Федеральным законом "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
критерии отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам;
критерии отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам;
критерии классификации удаляемых радиоактивных отходов.
2. Критерии, утвержденные настоящим постановлением, применяются при:
осуществлении деятельности в области использования атомной энергии, включая деятельность, связанную с разработкой, изготовлением, испытанием, эксплуатацией и утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения;
ликвидации последствий радиационных аварий;
реабилитации радиационно загрязненных территорий, в том числе образовавшихся в результате выполнения государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, использования ядерных зарядов в мирных целях;
осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов.
3. Федеральным органам исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в 9-месячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
ГАРАНТ:
 О выполнении настоящего постановления см письмо Роспотребнадзора от 18 марта 2013 г. N 01/2850-13-32
 
Председатель Правительства
Российской Федерации	Д. Медведев	

Москва
19 октября 2012 г. N 1069

Критерии
отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам
(утв. постановлением Правительства РФ от 19 октября 2012 г. N 1069)
С изменениями и дополнениями от:
 4 февраля 2015 г.

1. Твердые, жидкие и газообразные отходы, содержащие радионуклиды, за исключением отходов, образующихся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если сумма отношений удельных (для твердых и жидких отходов) или объемных (для газообразных отходов) активностей радионуклидов в отходах к их предельным значениям согласно приложению превышает 1.
Определение удельной и объемной активности радионуклидов в отходах осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений.
2. При невозможности определения суммы отношений удельных активностей радионуклидов в отходах к приведенным в приложении к настоящему документу их предельным значениям твердые отходы, содержащие радионуклиды, за исключением отходов, образующихся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если удельная активность радионуклидов в отходах превышает:
1 Бк/г - для альфа-излучающих радионуклидов;
100 Бк/г - для бета-излучающих радионуклидов.
3. При невозможности определения суммы отношений удельных активностей радионуклидов в отходах к приведенным в приложении к настоящему документу их предельным значениям жидкие отходы, содержащие радионуклиды, за исключением отходов, образующихся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если удельная активность радионуклидов в отходах превышает:
0,05 Бк/г - для альфа-излучающих радионуклидов;
0,5 Бк/г - для бета-излучающих радионуклидов.
4. Твердые отходы, образующиеся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если выполняется следующее условие:

 Бк/г,

где:
 - удельная активность радия-226, находящегося в равновесии с радионуклидами уранового ряда, Бк/г;
 - удельная активность тория-232, находящегося в равновесии с радионуклидами ториевого ряда, Бк/г;
 - удельная активность калия-40, Бк/г.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. N 95 в пункт 5 внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
5. Жидкие отходы, образующиеся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если выполняется следующее условие:

 Бк/г,

где:
 - удельная активность урана-238, находящегося в равновесии с радионуклидами уранового ряда, Бк/г;
 - удельная активность тория-232, находящегося в равновесии с радионуклидами ториевого ряда, Бк/г.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. N 95 в пункт 6 внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Определение удельной активности радионуклидов радия-226, находящегося в равновесии с радионуклидами уранового ряда, тория-232, находящегося в равновесии с радионуклидами ториевого ряда, калия-40, урана-238, находящегося в равновесии с радионуклидами уранового ряда, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

Приложение
к критериям отнесения твердых, жидких
и газообразных отходов к радиоактивным отходам

Предельные значения удельной и объемной активности радионуклидов в отходах

N п/п	Вид радионуклида	Период полураспада радионуклида*	Предельные значения удельной активности, Бк/г	Предельные значения объемной активности (газообразные отходы)**, 	
			твердые отходы	жидкие отходы		
1.	H-3	12,3	года				
2.	Be-7	53,3	суток				
3.	C-14		лет		24	55	
4.	F-18	1,83	часа	10	-		
5.	Na-22	2,6	года	10	4,3	72	
6.	Na-24	15	часов	10	-		
7.	Si-31	2,62	часа		85		
8.	P-32	14,3	суток		5,7	34	
9.	P-33	25,4	суток		57	72	
10.	S-35	87,4	суток		17,8	76	
11.	Cl-36		лет		15	16	
12.	Ar-37	35,04	суток		-		
13.	Ar-41	1,83	часа		-		
14.	K-40		лет		2,2	31	
15.	K-42	12,4	часа		31		
16.	K-43	22,6	часа	10	-		
17.	Ca-45	163	суток		19	30	
18.	Ca-47	4,53	суток	10	8,6	53	
19.	Sc-46	83,8	суток	10	9,1	16	
20.	Sc-47	3,35	суток		25		
21.	Sc-48	1,82	суток	10	8,1	89	
22.	V-48	16,2	суток	10	6,9	45	
23.	Cr-51	27,7	суток				
24.	Mn-52	5,59	суток	10	7,6	77	
25.	Mn-53		лет				
26.	Mn-54	312	суток	10	-	72	
27.	Mn-56	2,58	часа	10	-		
28.	Fe-52	8,28	часа	10	9,7		
29.	Fe-55	2,7	года		42		
30.	Fe-59	44,5	суток	10	7,6	30	
31.	Co-55	17,5	часа	10	-		
32.	Co-56	78,7	суток	10	5,5	24	
33.	Co-57	271	сутки		65		
34.	Co-58	70,8	суток	10	-	68	
35.	Co-58m	9,15	часа				
36.	Co-60	5,27	года	10	4	11	
37.	Co-61	1,65	часа		-		
38.	Ni-59		лет				
39.	Ni-63	96	лет		91		
40.	Ni-65	2,52	часа	10	-		
41.	Cu-64	12,7	часа		-		
42.	Zn-65	244	суток	10	3,5	72	
43.	Zn-69m	13,8	часа		41		
44.	Ga-72	14,1	часа	10	-		
45.	Ge-71	11,8	суток				
46.	As-73	80,3	суток		53		
47.	As-74	17,8	суток	10	-	53	
48.	As-76	1,1	суток		8,6		
49.	As-77	1,62	суток		34		
50.	Se-75	120	суток		5,3	77	
51.	Br-82	1,47	суток	10	-		
52.	Kr-76	14,8	часа		-		
53.	Kr-77	1,24	часа		-		
54.	Kr-79	1,46	суток		-		
55.	Kr-81		лет		-		
56.	Kr-83m	1,83	часа		-		
57.	Kr-85	10,76	года		-		
58.	Kr-85m	4,48	часа		-		
59.	Kr-87	1,27	часа		-		
60.	Kr-88	2,84	часа		-		
61.	Rb-86	18,7	суток		4,9	68	
62.	Sr-85	64,8	суток		24		
63.	Sr-85m	1,16	часа		-		
64.	Sr-87m	2,8	часа		-		
65.	Sr-89	50,5	суток		5,3	19	
66.	Sr-90	29,1	года	***	0,49	2,7	
67.	Sr-91	9,5	часа	10	-		
68.	Sr-92	2,71	часа	10	-		
69.	Y-90	2,67	суток		5,1	60	
70.	Y-91	58,5	суток		5,7	14	
71.	Y-92	3,54	часа		27		
72.	Y-93	10,1	часа		11		
73.	Zr-93		лет	***	12	12	
74.	Zr-95	64	суток	10	-	23	
75.	Zr-97	16,9	часа	10***	6,5	99	
76.	Nb-93m	13,6	года				
77.	Nb-94		лет	10	8,1	11	
78.	Nb-95	35,1	суток	10	-	72	
79.	Nb-97	1,2	часа	10	-		
80.	Mo-90	5,67	часа	10	-		
81.	Mo-93		лет		4,4		
82.	Mo-99	2,75	суток		22		
83.	Tc-96	4,28	суток	10	-		
84.	Tc-97		лет				
85.	Tc-97m	87	суток		25	33	
86.	Tc-99		лет		21	27	
87.	Tc-99m	6,02	часа		-		
88.	Ru-97	2,9	суток		91		
89.	Ru-103	39,3	суток		19	46	
90.	Ru-105	4,44	часа	10	-		
91.	Ru-106	1,01	года	***	2	4,4	
92.	Rh-105	1,47	суток		37		
93.	Pd-103	17	суток		72		
94.	Pd-109	13,4	часа		24		
95.	Ag-105	41	сутки		29		
96.	Ag-110m	250	суток	10	4,9	15	
97.	Ag-111	7,45	суток		11	72	
98.	Cd-109	1,27	года		6,9	14	
99.	Cd-115	2,23	суток		9,8		
100.	Cd-115m	44,6	суток		4,2	15	
101.	In-111	2,83	суток		47		
102.	In-113m	1,66	часа		-		
103.	In-114m	49,5	суток		3,3	6,8	
104.	In-115m	4,49	часа		-		
105.	Sn-113	115	суток		19	43	
106.	Sn-125	9,64	суток		4,4	35	
107.	Sb-122	2,7	суток		8,1	92	
108.	Sb-124	60,2	суток	10	5,5	18	
109.	Sb-125	2,77	года		12	24	
110.	Te-123m	120	суток		8,6	27	
111.	Te-125m	58	суток		15	32	
112.	Te-127	9,35	часа		81		
113.	Te-127m	109	суток		6	15	
114.	Te-129	1,16	часа		-		
115.	Te-129m	33,6	суток		4,6	17	
116.	Te-131m	1,25	суток	10	7,2	91	
117.	Te-132	3,26	суток		3,6	40	
118.	I-123	13,2	часа		65		
119.	I-125	60,1	суток		0,91	17	
120.	I-126	13	суток		0,47	6,3	
121.	I-129		лет		0,13	2,9	
122.	I-130	12,4	часа	10	6,9	71	
123.	I-131	8,04	суток		0,62	7,3	
124.	I-132	2,3	часа	10	-		
125.	I-133	20,8	часа	10	3,1	29	
126.	I-135	6,61	часа	10	-		
127.	Xe-131m	11,84	суток		-		
128.	Xe-133	5,24	суток		-		
129.	Xe-135	9,14	часа		-		
130.	Cs-129	1,34	суток		23		
131.	Cs-131	9,69	суток		24		
132.	Cs-132	6,48	суток	10	-		
133.	Cs-134	2,06	года	10	0,72	19	
134.	Cs-134m	2,9	часа				
135.	Cs-135		лет		6,9		
136.	Cs-136	13,1	суток	10	4,6	96	
137.	Cs-137	30,17	года	10***	1,1	27	
138.	Ba-131	11,8	суток		3		
139.	Ba-133	10,7	года	10	9,1	25	
140.	Ba-140	12,7	суток	10***	0,5	22	
141.	La-140	1,68	суток	10	0,6	84	
142.	Ce-139	138	суток		5,3	65	
143.	Ce-141	32,5	суток		1,9	33	
144.	Ce-143	1,38	суток		1,2		
145.	Ce-144	284	суток	***	2,6	3,3	
146.	Pr-142	19,1	часа		10		
147.	Pr-143	13,6	суток		11	46	
148.	Nd-147	11	суток		12	46	
149.	Nd-149	1,73	часа		-		
150.	Pm-147	2,62	года		53	24	
151.	Pm-149	2,21	суток		14		
152.	Sm-151	90	лет			31	
153.	Sm-153	1,95	суток		19		
154.	Eu-152	13,3	года	10	9,8	2,9	
155.	Eu-152m	9,32	часа		27		
156.	Eu-154	8,8	года	10	6,9	2,3	
157.	Eu-155	4,96	года		43	18	
158.	Gd-153	242	суток		51	44	
159.	Gd-159	18,6	часа		27		
160.	Tb-160	72,3	суток	10	8,6	16	
161.	Dy-165	2,33	часа				
162.	Dy-166	3,4	суток		8,5	60	
163.	Ho-166	1,12	суток		9,7		
164.	Er-169	9,3	суток		37		
165.	Er-171	7,52	часа		38		
166.	Tm-170	129	суток		10	16	
167.	Tm-171	1,92	года			86	
168.	Yb-175	4,19	суток		31		
169.	Lu-177	6,71	суток		25	91	
170.	Hf-181	42,4	суток	10	-	22	
171.	Ta-182	115	суток	10	9,1	11	
172.	W-181	121	сутки				
173.	W-185	75,1	суток		31		
174.	W-187	23,9	часа		21		
175.	Re-186	3,78	суток		9,1	92	
176.	Re-188	17	часов		9,7		
177.	Os-185	94	суток	10	27	72	
178.	Os-191	15,4	суток		24	60	
179.	Os-191m	13	часов				
180.	Os-193	1,25	суток		17		
181.	Ir-190	12,1	суток	10	11	46	
182.	Ir-192	74	суток	10	9,8	17	
183.	Ir-194	19,1	часа		10		
184.	Pt-191	2,8	суток		40		
185.	Pt-193m	4,33	суток		30		
186.	Pt-197	18,3	часа		34		
187.	Pt-197m	1,57	часа		-		
188.	Au-198	2,69	суток		14		
189.	Au-199	3,14	суток		31		
190.	Hg-197	2,67	суток		60		
191.	Hg-197m	23,8	часа		29		
192.	Hg-203	46,6	суток		7,2	46	
193.	Tl-200	1,09	суток	10	-		
194.	Tl-201	3,04	суток		-		
195.	Tl-202	12,2	суток		30		
196.	Tl-204	3,78	года		11		
197.	Pb-203	2,17	суток		57		
198.	Pb-210	22,3	года	10***		0,11	
199.	Pb-212	10,6	часа	10***	2,2	0,62	
200.	Bi-206	6,24	суток	10	7,2	65	
201.	Bi-207	38	лет	10	-	21	
202.	Bi-210	5,01	суток		11	1,2	
203.	Bi-212	1,01	часа	10***	-	3,6	
204.	Po-205	1,8	часа	10	-		
205.	Po-207	5,83	часа	10	-		
206.	Po-210	138	суток	10			
207.	At-211	7,21	часа		1,2	1,05	
208.	Rn-222	3,82	суток	10 ***	-		
209.	Ra-223	11,4	суток	***	0,14		
210.	Ra-224	3,66	суток	10***	0,21		
211.	Ra-225	14,8	суток		0,14		
212.	Ra-226		лет	10***			
213.	Ra-228	5,75	года	10***			
214.	Ac-228	6,13	часа	10	-	3,2	
215.	Th-227	18,7	суток	10	1,6		
216.	Th-228	1,91	года	1***	0,19		
217.	Th-229		лет	1***			
218.	Th-230		лет	1			
219.	Th-231	1,06	суток		40		
220.	Th-232		лет	1***			
221.	Th-природный, включая Th-232		лет	1***	-	-	
222.	Th-234	24,1	суток	***	4	15	
223.	Pa-230	17,4	суток	10	-	0,14	
224.	Pa-231		лет	1			
225.	Pa-233	27	суток		16	28	
226.	U-230	20,8	суток	10***	0,25		
227.	U-231	4,2	суток		49		
228.	U-232	72	года	1***			
229.	U-233		лет	10	0,27		
230.	U-234		лет	10	0,28		
231.	U-235		лет	10***	0,29		
232.	U-236		лет	10	0,29		
233.	U-237	6,75	суток		18	65	
234.	U-238		лет	10***	0,3		
235.	U-природный		лет	1	-	-	
236.	U-240	14,1	часа		12		
237.	U-240	14,1	часа	10***	-	-	
238.	Np-237		лет	1***	0,13		
239.	Np-239	2,36	суток		17		
240.	Np-240	1,08	часа	10	-		
241.	Pu-234	8,8	часа		85	5,2	
242.	Pu-236	2,85	года	10	0,16		
243.	Pu-237	45,3	суток				
244.	Pu-238	87,7	года	1			
245.	Pu-239		лет	1			
246.	Pu-240		лет	1			
247.	Pu-241	14,4	года		2,9	0,14	
248.	Pu-242		лет	1			
249.	Pu-243	4,95	часа				
250.	Pu-244		лет	1			
251.	Am-241	432	года	1			
252.	Am-242	16	часов		46	6,5	
253.	Am-242m	152	года	1***			
254.	Am243		лет	1***			
255.	Cm-242	163	суток		1,4		
256.	Cm-243	28,5	года	1			
257.	Cm-244	18,1	года	10	0,11		
258.	Cm-245		лет	1			
259.	Cm-246		лет	1			
260.	Cm-247		лет	1			
261.	Cm-248		лет	1			
262.	Bk-249	320	суток		24	0,77	
263.	Cf-246	1,49	суток		4,2	0,24	
264.	Cf-248	334	суток	10	0,49		
265.	Cf-249	350	лет	1			
266.	Cf-250	13,1	года	10			
267.	Cf-251	898	лет	1			
268.	Cf-252	2,64	года	10	0,15		
269.	Cf-253	17,8	суток		9,8		
270.	Cf-254	60,5	суток	1			
271.	Es-253	20,5	суток		2,2		
272.	Es-254	276	суток	10	0,49		
273.	Es-254m	1,64	суток		3,3	0,23	
274.	Fm-254	3,24	часа		31	1,8	
275.	Fm-255	20,1	часа		5,4	0,4	

______________________________
* Справочные значения.
** Объемная активность при давлении 1 атм.
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами:

Sr-90	Y-90	
Zr-93	Nb-93m	
Zr-97	Nb-97	
Ru-106	Rh-106	
Cs-137	Ba-137m	
Ba-140	La-140	
Ce-144	Pr-144	
Pb-210	Bi-210, Po-210	
Pb-212	Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)	
Bi-212	Tl-208 (0,36), Ро-212 (0,64)	
Rn-222	Ро-218, Pb-214, Bi-214, Po-214	
Ra-223	Rn-219, Ро-215, Рb-211, Bi-211, Tl-207	
Ra-224	Rn-220, Ро-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)	
Ra-226	Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210	
Ra-228	Ac-228	
Th-228	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)	
Th-229	Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209	
Th - 232	Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)	
Th - природный	Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)	
Th-234	Pa-234m	
U-230	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214	
U-232	Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)	
U-235	Th-231	
U-238	Th-234, Pa-234m	
U-240	Np-240m	
Np-237	Pa-233	
Am-242m	Am-242	
Am-243	Np-239	

Критерии
отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам
(утв. постановлением Правительства РФ от 19 октября 2012 г. N 1069)

1. К особым радиоактивным отходам относятся радиоактивные отходы, образовавшиеся в результате выполнения государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, использования ядерных зарядов в мирных целях или вследствие ядерной и (или) радиационной аварии на объекте использования атомной энергии, жидкие радиоактивные отходы, размещенные в поверхностных водоемах - хранилищах радиоактивных отходов общим объемом более 25000 куб. м, введенных в эксплуатацию до вступления в силу Федерального закона "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также донные отложения таких водоемов-хранилищ, соответствующие следующим критериям:
а) рассчитанные в соответствии с регулирующими обращение с радиоактивными отходами федеральными нормами и правилами, а также санитарными правилами в области обеспечения радиационной безопасности коллективная эффективная доза облучения за весь период потенциальной опасности радиоактивных отходов и риск потенциального облучения, связанные с удалением радиоактивных отходов, превышают коллективную эффективную дозу облучения за весь период потенциальной опасности и риск потенциального облучения, связанные с захоронением радиоактивных отходов в месте их нахождения;
б) расходы, связанные с удалением радиоактивных отходов (включая расходы на их извлечение, переработку, кондиционирование, перевозку к пункту захоронения и захоронение), рассчитанные в соответствии с методикой определения состава затрат, утверждаемой Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", превышают совокупный размер возможного вреда окружающей среде в случае захоронения таких радиоактивных отходов в месте их нахождения, рассчитанный в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды, и расходы на захоронение таких радиоактивных отходов в месте их нахождения (включая расходы на перевод пункта хранения радиоактивных отходов в пункт захоронения радиоактивных отходов, его эксплуатацию и закрытие, на обеспечение безопасности в течение всего периода потенциальной опасности радиоактивных отходов);
в) пункт хранения радиоактивных отходов и его санитарно-защитная зона размещены вне границ населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий, прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов, других охранных и защитных зон, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Радиоактивные отходы, не отнесенные к особым радиоактивным отходам в соответствии с пунктом 1 настоящего документа, относятся к удаляемым радиоактивным отходам.

Критерии
классификации удаляемых радиоактивных отходов
(утв. постановлением Правительства РФ от 19 октября 2012 г. N 1069)
С изменениями и дополнениями от:
 4 февраля 2015 г.

1. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к классу 1, если удовлетворяют следующим критериям:
а) являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию материалами, оборудованием, изделиями, отвержденными жидкими радиоактивными отходами;
б) относятся к высокоактивным радиоактивным отходам, содержащим радионуклиды с удельной активностью:
более  Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;
более  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за исключением трития);
более  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за исключением трансурановых);
более  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;
в) подлежат в соответствии с критериями приемлемости, установленными федеральными нормами и правилами, регулирующими обращение с радиоактивными отходами, захоронению в пунктах глубинного захоронения радиоактивных отходов c предварительной выдержкой в целях снижения их тепловыделения.
2. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к классу 2, если удовлетворяют следующим критериям:
а) являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию материалами, оборудованием, изделиями, грунтом, отвержденными жидкими радиоактивными отходами, отработавшими закрытыми источниками ионизирующего излучения первой и второй категорий опасности, установленных в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии;
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. N 95 в подпункт "б" внесены изменения
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
б) относятся к одному из следующих видов отходов:
высокоактивные радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с удельной активностью:
более  Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;
более  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за исключением трития);
более  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за исключением трансурановых);
более  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;
среднеактивные долгоживущие радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с периодом полураспада более 31 года и удельной активностью:
от  до  Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;
от  до  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за исключением трития);
от  до  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за исключением трансурановых);
от  до  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;
в) подлежат в соответствии с критериями приемлемости, установленными федеральными нормами и правилами, регулирующими обращение с радиоактивными отходами, захоронению в пунктах глубинного захоронения радиоактивных отходов без предварительной выдержки в целях снижения их тепловыделения.
3. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к классу 3, если удовлетворяют следующим критериям:
а) являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию материалами, оборудованием, изделиями, грунтом, отвержденными жидкими радиоактивными отходами, отработавшими закрытыми источниками ионизирующего излучения третьей категории опасности, установленной в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии;
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. N 95 в подпункт "б" внесены изменения
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
б) относятся к одному из следующих видов отходов:
среднеактивные радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с удельной активностью:
от  до  Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;
от  до  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за исключением трития);
от  до  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за исключением трансурановых);
от  до  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;
низкоактивные долгоживущие радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с периодом полураспада более 31 года и удельной активностью:
от  до  Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;
от  до  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за исключением трития);
от  до  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за исключением трансурановых);
от  до  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;
в) подлежат в соответствии с критериями приемлемости, установленными федеральными нормами и правилами, регулирующими обращение с радиоактивными отходами, захоронению в пунктах приповерхностного захоронения радиоактивных отходов, размещаемых на глубине до 100 метров.
4. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к классу 4, если удовлетворяют следующим критериям:
а) являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию материалами, оборудованием, изделиями, биологическими объектами, грунтом, отвержденными жидкими радиоактивными отходами, отработавшими закрытыми источниками ионизирующего излучения четвертой и пятой категорий опасности, установленных в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии;
б) относятся к одному из следующих видов отходов:
низкоактивные радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с удельной активностью:
от  до  Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;
от  до  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за исключением трития);
от  до  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за исключением трансурановых);
от  до  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;
очень низкоактивные радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с удельной активностью:
до  Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;
до  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за исключением трития);
до  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за исключением трансурановых);
до  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;
в) подлежат в соответствии с критериями приемлемости, установленными федеральными нормами и правилами, регулирующими обращение с радиоактивными отходами, захоронению в пунктах приповерхностного захоронения радиоактивных отходов, размещаемых на одном уровне с поверхностью земли.
5. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к классу 5, если удовлетворяют следующим критериям:
а) являются жидкими радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию органическими и неорганическими жидкостями, пульпами, шламами;
б) относятся к одному из следующих видов отходов:
среднеактивные радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с удельной активностью:
от  до  Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;
от  до  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за исключением трития);
от  до  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за исключением трансурановых);
от  до  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;
низкоактивные радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с удельной активностью:
до  Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;
до  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за исключением трития);
до  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за исключением трансурановых);
до  Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;
в) подлежат в соответствии с критериями приемлемости, установленными федеральными нормами и правилами, регулирующими обращение с радиоактивными отходами, захоронению в пунктах глубинного захоронения радиоактивных отходов, сооруженных и эксплуатируемых на день вступления в силу Федерального закона "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
6. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к  классу 6, если удовлетворяют следующим критериям:
а) являются радиоактивными отходами, образующимися при добыче и переработке урановых руд, а также при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов;
б) подлежат в соответствии с критериями приемлемости, установленными федеральными нормами и правилами, регулирующими обращение с радиоактивными отходами, захоронению в пунктах приповерхностного захоронения радиоактивных отходов.